|  |
| --- |
| **Текст** |
| **Наименование:** Герметик для швов торговой марки «ALKON» PU 2621, артикулы: M-5514, М-5515, М-5525 |
| **Назначение:** Быстрое отверждение. Устойчив к внутренним и внешним погодным условиям, вибрации. Сохраняет эластичность. Сохраняет объем. Хорошо прилипает к необработанным и окрашенным поверхностям. Может быть покрашен автомобильными и промышленными красками. Может использоваться:1. При устройстве изоляции и склеивании в морских транспортных средствах,
2. Для склеивания при соединении металлических листов транспортных средств или при заполнении стыков,
3. В стыках на кровле и в строительстве, пустотах в соединениях и в местах присоединения,
4. В конструкциях, для бетона, кирпича, дерева, металла, ПВХ материалов, окон и кромок,
5. В изготовлении и ремонте контейнеров и жилых фургонов,
6. В изоляции различных полостей, проницаемых для воды, газа, воздуха и пыли.
7. Изоляция и склеивание в морских транспортных средствах,
8. Для склеивания или цементации в листовых соединениях автомобилей,
9. В конструкциях и соединениях кровли, в соединениях и соединениях,
10. На окнах и краях из бетона, кирпича, дерева, металла, ПВХ материалов в зданиях,
11. В строительстве и ремонте контейнеров и трейлеров,
12. Он может быть использован для изоляции любых зазоров, которые пропускают воду, газ, воздух и пыль.
 |
| **ОПАСНОСТЬ** : Раздражение кожи. Раздражение глаз. |
| **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Избегайте контакта с кожей и глазами. Носите средства индивидуальной защиты.Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта. Всегда мойте руки после работы с продуктом. Защитные перчатки, Защитные очки, Носите соответствующую защитную одежду, В случае недостаточной вентиляции надевайте подходящее респираторное снаряжение.  |
| **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:** Храните в закрытом контейнере в хорошо проветриваемом, прохладном месте. Транспортировать при температуре от 5 °C до 40 °С. |
| **Срок годности** 1 год |
| **Состав:** ксилол, этилбензол, [3-(2,3-эпоксипропокси)пропил]триметоксисилан, Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие; Керосин неуточненный; [Сложная комбинация углеводородов, полученная путем обработки нефтяной фракции водородом в присутствии катализатора. Состоит из углеводородов с углеродным числом преимущественно в диапазоне от С9 до С16 и кипящих в диапазоне примерно от 150 °С до 290 °С (от 302 °Р до 554 °Р)]. |
| СГРНе подлежит обязательной сертификации. |
| **Инструкция по применению:** **Подготовьте рабочее пространство**. Тщательно удалите с прилегающих поверхностей грязь, пыль и лишние предметы, которые могут вам помешать. Приклейте по обеим сторонам будущего шва полосы малярного скотча.**Нанесите герметик**. Монтажный пистолет позволяет наносить герметик аккуратно и равномерно. Срежьте кончик тубы с герметиком под углом в 45°, вставьте её в инструмент и нажмите на курок, чтобы привести в движение поршень. Продвигайте монтажный пистолет от дальней точки шва к себе, медленно выдавливая герметик.**Разровняйте швы**. Используйте для этого резиновый, пластиковый или деревянный шпатель, смоченный в мыльной воде.**Удалите малярный скотч**. Сделайте это до того, как герметик затвердеет.**Дайте герметику высохнуть**. |
| **ИМПОРТЕР И ПОСТАВЩИК:** **ООО «Автоспейс», Россия,** 107589 г. Москва , ул. Хабаровская ,д.2, ОГРН 1167746856617, тел. (495) 770-92-52.**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «**ALCON ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» Адрес производства: Ferhatpasa Mah. Kocasinan Cad.11.Sok. No:45, 34888Atasehir / Istanbul, Turkey, Турция. Телефон +90 216 661 00 90 - Факс +90 216 661 01 57 |