Описание Rexant ВТВ-1

Вазелин технический ВТВ-1 20 г REXANT — консервационная смазка с высокими защитными свойствами; нефтяное масло, загущенное тугоплавкими углеводородами — парафином и церезином, содержит антикоррозионную и адгезионную присадки. Внешний вид — однородная мазь от светло-желтого до светло-коричневого цвета.

Основные свойства:
Высокая водостойкость
Адгезионные и консервационные свойства
Хорошая морозостойкость
Диапазон рабочих температур –40...+45 °С

Область применения:
Область применения волокнистого технического вазелина обусловлена его смазывающими, защитными и консервационными свойствами, а также высокой диэлектрической способностью:
- предотвращение окисления клемм аккумуляторов и наконечников проводов автомобилей;
- консервация металлических изделий и наружных поверхностей механизмов при транспортировании и длительном хранении;
- рекомендован для смазывания электрических контактов в силовых цепях электрооборудования;
- применяется для смазки инструмента, узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры.

Безопасность:
Вазелин технический ВТВ-1 является малотоксичным продуктом и не требует использования особых средств индивидуальной защиты.

## ТН ВЭД 2712 10 900 0