|  |
| --- |
| **Текст** |
| **Наименование:** Очиститель двигателя торговой марки «ALKON», артикул M-9994  |
| **Назначение:** Является очень мощным щелочным очистителем на водной основе, предназначенным для очистки всех видов моторного масла, смазки и грязи на двигателе и других металлических частях автомобиля. Благодаря тому, что в своем составе не содержит едких веществ и подобных растворителей, не повреждает кабель и пластиковые детали. Обладает приятным запахом.  |
| **ОПАСНОСТЬ** : Раздражение кожи, Раздражение глаз, Промойте кожу большим количеством воды. Промойте глаза водой в качестве меры предосторожности. Обратитесь к врачу, если почувствуете себя плохо. |
| **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Избегайтеконтакта с кожей и глазами. Надевайте индивидуальное защитное снаряжение.Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта. Всегда мойте руки после работы с продуктом. |
| **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:** Храните в хорошо проветриваемом, прохладном месте.Транспортировать при температуре от 5 °C до 40 °С. |
| **Срок годности** 3 года. |
| **Состав:** Деионизованная вода, 2-(2-бутоксиэтокси)этанол; монобутиловый эфир диэтиленгликоля, Триполифосфат натрия, Амиды, коко, N, N-бис(гидроксиэтил), 1-Тридеканол, моноэфир с полиэтиленгликолем, Бензенсульфоновая кислота, 4-С10-13-сек- алкил производные., реакционная масса 5-хлор-2-метил-2Н- изотиазол-3-один и 2-метил-2Н-изотиазол-3- один (3:1). |
| СГРНе подлежит обязательной сертификации. |
| Инструкция по применению:Встряхните продукт перед использованием. Является концентрированным продуктом. Применять путем нанесения на грязные и замасленные места. Подождать 3-5 минут, чтобы средство проникло. Использовать дополнительно щетку для чистки очень грязных и замасленных участков. Протрите влажной тканью или промойте водой под давлением (не допускать контакта с водой электрических и электронных деталей, контакт с водой которых нежелателен.) Для участков с высокой степенью загрязненности применять непосредственно. На участках с малой и средней степенью загрязненности средство может быть использовано с разбавлением в воде до соотношения 1/3. |
| **ИМПОРТЕР И ПОСТАВЩИК:** **ООО «Автоспейс», Россия,** 107589 г. Москва , ул. Хабаровская ,д.2, ОГРН 1167746856617, тел. (495) 770-92-52.**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «**ALCON ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» Адрес производства: Ferhatpasa Mah. Kocasinan Cad.11.Sok. No:45, 34888Atasehir / Istanbul, Turkey, Турция. Телефон +90 216 661 00 90 - Факс +90 216 661 01 57 |