|  |
| --- |
| **Текст** |
| **Наименование:** Очиститель дисков колесных торговой марки «ALKON», артикул M-9985  |
| **Назначение:** Очиститель для колесных дисков ALCON используется для очистки поверхностей стальных и алюминиевых колесных дисков или всех поверхностей, покрытых сталью и алюминием. Представляет собой идеальное и мощное щелочное средство на водной основе, который можно использовать для удаления с этих поверхностей всех стойких загрязнений и пятен, затвердевших интенсивных загрязнений и пятен, пыли железа, пыли от тормозных накладок и колес, тяжелых масел, следов от сжигания, ржавчины. Очиститель для колесных дисков ALCON благодаря своему составу, не содержащему кислот и едких веществ, подходит для использования на мягком пластике и любых окрашенных металлических поверхностях. Благодаря специальной пенистой щелочной формуле очень хорошо прилипает к вертикальным поверхностям и обеспечивает растворение и стекание грязи на поверхности. Придает колесным дискам их первоначальный вид и обеспечивает эффективную защиту от загрязнения.  |
| **ОПАСНОСТЬ**: Раздражение кожи, Раздражение глаз, Промойте кожу большим количеством воды. Промойте глаза водой в качестве меры предосторожности. Обратитесь к врачу, если почувствуете себя плохо. |
| **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Избегайтеконтакта с кожей и глазами. Надевайте индивидуальное защитное снаряжение.Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием. Не ешьте, непейте и не курите во время использования этого продукта. Всегда мойте руки после работы с продуктом. |
| **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:** Храните в хорошо проветриваемом, прохладном месте.Транспортировать при температуре от 5 °C до 40 °С. |
| **Срок годности** 3 года. |
| **Состав:** Амиды, коко, N, N-бис(гидроксиэтил), 2-(2-бутоксиэтокси)этанол;монобутиловый эфир диэтиленгликоля, 1-Тридеканол, моноэфир с полиэтиленгликолем |
| СГРНе подлежит обязательной сертификации. |
| **Инструкция:** Подождать перед применением, пока колесный диск остынет. Встряхните продукт перед использованием. Распылять с близкого расстояния на участок, подлежащий очистке. Подождать 2 минуты для хорошего проникновения продукта на обрабатываемом участке. Натереть с помощью щетки или губки затвердевшую грязь и пятна. В заключение, колесный диск промывают водой под давлением и очищают. Для участков с высокой степенью загрязненности применять непосредственно. На участках с малой и средней степенью загрязненности средство может быть использовано с разбавлением в воде до соотношения 1/3. |
| **ИМПОРТЕР И ПОСТАВЩИК:** **ООО «Автоспейс», Россия,** 107589 г. Москва , ул. Хабаровская ,д.2, ОГРН 1167746856617, тел. (495) 770-92-52.**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «**ALCON ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» Адрес производства: Ferhatpasa Mah. Kocasinan Cad.11.Sok. No:45, 34888Atasehir / Istanbul, Turkey, Турция. Телефон +90 216 661 00 90 - Факс +90 216 661 01 57 |